Załącznik Nr 2
KALKULACJA CENOWA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
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	Dzierżawa 7 urządzeń wielofunkcyjnych o parametrach minimalnych lub równoważnych: 
Urządzenia wielofunkcyjne nie starsze niż 2026 rok. Panel użytkownika: informacja wyświetlana w języku polskim z możliwością personalizacji, funkcje przedstawione w sposób jednolity  - jednakowy dla wszystkich urządzeń, jednakowy interfejs panelu dotykowego zapewniający standaryzację obsługi urządzeń dla wszystkich użytkowników, ekran kolorowy, dotykowy, uchylny o przekątnej 10,1 cala, rozdzielczość 1024 x 600. Prędkość druku A4: do 25/25 str./min. (mono/kolor). Prędkość druku A3: do 15/15 str./min. (mono/kolor). Prędkość dwustronnego druku A4: do 25/25 str./min. (mono/kolor). Czas oczekiwania na pierwszy wydruk A4: 5.2/6.9 s. (mono/kolor). Czas nagrzewania: ok. 11/11 sek. (mono/kolor). Technologia obrazowania: Laserowa. Technologia tonera: Toner polimeryzowany.
Pamięć systemu: 192 MB. Dysk systemowy: 256 GB SSD. Interfejs: 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac. Protokoły sieciowe: TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour. Automatyczny podajnik dokumentów: do 100 oryginałów; A6-A3; 35-163 g/m²; podajnik dwuprzebiegowy lub jednoprzebiegowy. Wykrywanie podwójnego poboru. Obsługiwane formaty papieru: A6-A3; papier do banerów max. 1200 x 297 mm, rozmiary niestandardowe. Obsługiwane gramatury papieru: 52-300 g/m². Pojemność wejściowa papieru: min. 1150 arkuszy – max 6650 arkuszy. Pojemność wejściowa kaset: 1x 500; A6-A3; rozmiary niestandardowe; 52-256 g/m², 1x 500; A5-A3; rozmiary niestandardowe; 52-256 g/m². Pojemność wejściowa kaset: 1x 500 arkuszy; A5-A3; 52-256 g/m² 2x 500 arkuszy; A5-A3; 52-256 g/m², 1x 2500 arkuszy; A4; 52-256 g/m², 1x 1500 + 1x 1000 arkuszy; A5-A4; 52-256 g/m². Kaseta dużej pojemności: 1x 3,000; A4; 52-256 g/m². Podajnik ręczny: 150 arkuszy; A6-A3; rozmiary niestandardowe, papier do banerów; 60-300 g/m².
Automatyczny druk dwustronny A6-A3; 52-256 g/m². Wydajność wyjściowa: min. 250 arkuszy do 3300 arkuszy. Cykl miesięczny druku/kopiowania: 16000 stron; Żywotność tonera: Czarny do 28000 stron, C,M,Y do 28000 stron. Żywotność jednostki obrazowania: Czarny do 170000/1000000 stron (bęben/stacja dewelopera) CMY do 65000/1000000 stron (bęben/stacja dewelopera). Zużycie energii 220-240 V / 50/60 Hz; mniej niż 1.58 kW. Wymiary (szer. x gł. x wys.) 615 x 688 x 779 mm .Waga ok. 84.0 kg. 

SPECYFIKACJA DRUKARKI
Rozdzielczość druku: 1,800 x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi. Język opisu strony: PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS. System operacyjny: Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012;Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; macOS 10.14 lub nowszy; Unix; Linux; Citrix. Drukowanie mobilne: AirPrint (iOS); Mopria (Android), WiFi Direct.

SPECYFIKACJA SKANERA
Prędkość skanowania: 100/100 obr./min. w trybie jednostronnym (mono/kolor) 200/200 obr./min. dwustronnie (mono/kolor). Rozdzielczość skanowania: 600 x 600 dpi. Tryby skanowania: Scan-to-eMail (Scan-to-Me), Scan-to-SMB (Scan-to-Home), Scan-to-FTP, Scan-to-Box, Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS, Scan-to-URL, TWAIN scan, Formaty plików: JPEG; TIFF; PDF; Kompaktowy PDF; Szyfrowany PDF; XPS; Kompaktowy XPS; PPTX; PDF/A 1a i PDF/A 1b., Przeszukiwalny PDF, Przeszukiwalny DOCX/PPTX/XLSX. Miejsca docelowe: 2000 destynacji pojedynczych + 100 grup; obsługa LDAP.

SPECYFIKACJA KOPIARKI
Rozdzielczość kopiowania: 600 x 600 dpi. Gradacja: 256 gradacji. Kopiowanie wielokrotne: 1-9999. Format oryginału: max. A3. Powiększenie: 25-400% krok co 0.1%; automatyczne skalowanie.

SPECYFIKACJA FAKSU
Standard faksu: Super G3. Przesyłanie faksu: Analogowe; i-Fax; kolorowy i-Fax; IP-Fax. Rozdzielczość: do 600 x 600 dpi. Kompresja: MH; MR; MMR; JBIG Modem Do 33.6 Kbps. Miejsca docelowe: 2000 pojedynczych + 100 grupowych.

SPECYFIKACJA SKRZYNKI UŻYTKOWNIKA
Maksymalna liczba przechowywanych dokumentów: do 3000 dokumentów lub 10000 stron. Rodzaje prywatnych skrzynek użytkownika; Osobiste (chronione hasłem lub uwierzytelniane); Grupowe (uwierzytelniane). Rodzaje systemowych skrzynek użytkownika: Bezpieczny wydruk; wydruk szyfrowanych plików PDF; odbiór faksów; odpytywanie faksu.

FUNKCJE SYSTEMU
Bezpieczeństwo: ISO 15408 HCD-PP Common Criteria lub równoważny;
Filtrowanie IP i blokowanie portów; Komunikacja sieciowa SSL3 i TLS1.1/1.2/1.3; Obsługa IPsec; Obsługa IEEE 802.1x; Uwierzytelnianie użytkownika; dziennik uwierzytelniania; Bezpieczny wydruk; Kerberos; Nadpisywanie dysku; Szyfrowanie danych na dysku (AES 256); Odbiór faksów poufnych; Szyfrowanie danych użytkownika.
Opcjonalnie: Bitdefender® Antivirus, skanowanie danych przychodzących i wychodzących w czasie rzeczywistym. Zarządzanie użytkownikami: do 1000 kont użytkownika; obsługa Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder SMB); Definiowanie funkcji dostępu użytkownika; Uwierzytelnianie za pomocą urządzeń przenośnych (Android).  Autoryzacja za pomocą kart ID (czytnik kart); Uwierzytelnianie za pomocą urządzeń przenośnych (iOS). 
Pełna obsługa techniczna obejmująca serwis urządzeń, dostawę materiałów eksploatacyjnych, przeglądy okresowe i naprawy, system zdalnej obsługi serwisowej.
Certyfikaty: ISO9001, ISO 14001, CE, Blue Angel Mark lub równoważne.
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	Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego o parametrach minimalnych lub równoważnych: 
Urządzenie wielofunkcyjne nie starsze niż 2026 rok. Panel użytkownika: informacja wyświetlana w języku polskim z możliwością personalizacji, funkcje przedstawione w sposób jednolity - jednakowy dla wszystkich urządzeń, jednakowy interfejs panelu dotykowego zapewniający standaryzację obsługi urządzeń dla wszystkich użytkowników, ekran kolorowy, dotykowy, uchylny o przekątnej 10,1 cala, rozdzielczość 1024 x 600. Prędkość druku A4: do 33/33 str./min. (mono/kolor). Prędkość druku A4 w trybie Autoduplex: do 33/33 str./min. (mono/kolor). Czas oczekiwania na pierwszy wydruk A4: 5.6/6.3 sek. (mono/kolor). Czas nagrzewania: ok. 13/15 sek. (mono/kolor). Technologia obrazowania: Laserowa. Technologia tonera: toner polimeryzowany. Pamięć systemu: 5120 MB (standard/max). Dysk systemowy: 256 GB SSD (standard). Interfejs: 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac. Protokoły sieciowe: TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Automatyczny podajnik dokumentów: do 80 oryginałów; A6-A4; 50-128 g/m²; jednoprzebiegowy. Czujnik podwójnego poboru papieru. Obsługiwane formaty papieru: A6-A4; rozmiary niestandardowe. Obsługiwana gramatura papieru: 60-210 g/m². Pojemność wejściowa papieru: 600 arkuszy / 1600 arkuszy (standard/max). Pojemność wejściowa papieru (standard): 1x 500 arkuszy; A6-A4; rozmiary niestandarodowe; 60-210 g/m². Pojemność wejściowa kasety (opcja): 1x 500 sheets; A4; 60-90 g/m²  1x 500 sheets; A4; 60-90 g/m².Podajnik boczny: 100 arkuszy; A6-A4; rozmiary niestandardowe; 60-210 g/m². Grupowanie; sortowanie; zszywanie (offline). Automatyczny druk dwustronny A4; 60-210 g/m². Pojemność wyjściowa: do 250 arkuszy. Wydajność miesięczna: 6500 stron; Maksymalna: 96000 stron. Żywotność tonera: Czarny do 13000 stron. C,M,Y do 9,000 stron. Żywotność jednostek obrazowania: Czarna do 159000 stron, C,M,Y do 55000 stron. Zużycie energii 220-240 V / 50/60 Hz;: Mniej niż 1.45 kW. Wymiary (szer. x gł. x wys.): 420 x 528 x 572 mm (bez opcji). Waga Ok. 39.0 kg (bez opcji).

SPECYFIKACJA DRUKARKI
Rozdzielczość druku: 1,800 x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi. Język opisu strony: PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS System operacyjny: Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012;  Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016;  Windows Server 2019; Windows Server 2022;  macOS 10.x -13.x; Unix; Linux; Citrix
Czcionki drukarki: 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin;  Czcionki kodów kreskowych; Czcionki OCR A i B (opcja);  Czcionki Unicode (opcja) Drukowanie mobilne: AirPrint (iOS); Mopria (Android);  opcjonalnie: WiFi Direct;

SPECYFIKACJA SKANERA
Prędkość skanowania: do 45/45 obr./min. w trybie jednostronnym (mono/kolor), do 90/90 obr./min. dwustronnie (mono/kolor). Rozdzielczość skanowania: Do 600 x 600 dpi. Tryby skanowania: Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV;  Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan Formaty plików: JPEG; TIFF; PDF; Kompaktowy PDF; Szyfrowany PDF; XPS;  Kompaktowy XPS; PPTX; PDF/A 1a i PDF/A 1b, Przeszukiwalny PDF; Przeszukiwalny DOCX/PPTX/XLSX. Miejsca docelowe: 2000 destynacji pojedynczych + 100 grup; obsługa LDAP.

SPECYFIKACJA KOPIARKI
Rozdzielczość kopiowania: 600 x 600 dpi. Gradacja: 256 gradacji. Kopiowanie wielokrotne: 1-9999. Format oryginału: Max. A4. Powiększenie: 25-400% krok co 0.1%; automatyczne skalowanie.

SPECYFIKACJA FAKSU
Standard faksu: Super G3 (opcja). Przesyłanie faksu: Analogowe, i-Fax; Kolorowy i-Fax; IP-Fax. Rozdzielczość: do 600 x 600 dpi. Kompresja: MH; MR; MMR; JBIG. Modem Do 33.6 Kbps. Miejsca docelowe: 2000 pojedynczych + 100 grupowych. Bezpieczeństwo: ISO 15408 HCD-PP Common Criteria lub równoważny; Filtrowanie IP i blokowanie portów; Komunikacja sieciowa SSL3 i TLS1.1/1.2/1.3; Obsługa IPsec; Obsługa IEEE 802.1x; Uwierzytelnianie użytkownika; dziennik uwierzytelniania; Bezpieczny wydruk; Kerberos; Nadpisywanie dysku; Szyfrowanie danych na dysku (AES 256); Odbiór faksów poufnych; Szyfrowanie danych użytkownika, skanowanie danych przychodzących i wychodzących w czasie rzeczywistym. Zarządzanie użytkownikami do 1000 kont użytkownika; obsługa Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder SMB); Definiowanie funkcji dostępu użytkownika; Uwierzytelnianie za pomocą urządzeń przenośnych (Android). Autoryzacja za pomocą kart ID (czytnik kart); Uwierzytelnianie za pomocą urządzeń przenośnych (iOS).
Pełna obsługa techniczna obejmująca serwis urządzeń, dostawę materiałów eksploatacyjnych, przeglądy okresowe i naprawy, system zdalnej obsługi serwisowej.
Certyfikaty: ISO9001, ISO 14001, CE, Blue Angel Mark lub równoważne.
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	System zarządzania wydrukiem:
licencjonowanie poszczególnych modułów, praca w klastrze z opcją równoważenia obciążenia, zarządzanie systemem poprzez przeglądarkę internetową, personalizowanie zawartości panelu administratora i użytkownika w celu szybkiego dostępu do najbardziej potrzebnych informacji w jednym miejscu. Moduł autoryzacji: zabezpieczenie dostępu użytkowników do drukarek, brak możliwości korzystania z jakiejkolwiek funkcji przed autoryzacją, autoryzacja użytkownika przy pomocy karty elektronicznej z wykorzystaniem wewnętrznego czytnika autoryzacyjnego lub kodu PIN nazwy użytkownika i hasła lub ich kombinacji, wylogowanie użytkowników z urządzania poprzez ponowne zbliżenie karty bądź po określonym przez administratora czasie, przypisanie kart zbliżeniowych przez użytkowników z wykorzystaniem kodu PUK, tworzeni list użytkowników urządzeń wielofunkcyjnych z możliwością grupowania na jednostki organizacyjne zamawiającego, pobieranie listy użytkowników z zewnętrznych źródeł danych , definiowanie uprawnień do drukowania, kopiowania i skanowania dla grup użytkowników.
Zarządzanie skanowaniem: blokada funkcji skanowania do czasu autoryzacji użytkownika, możliwość zliczania i raportowania prac, tworzenie szablonów skanowania, skanowanie do katalogu domowego, skanowanie do e-maila, skanowanie do skryptu, możliwość określenia limitu wielkości prac, możliwość skanowania z podaniem linku pracy przechowywanej na serwerze, automatyczne wybieranie zdefiniowanych dla użytkownika miejsc docelowych dla skanowanych prac.
Drukowanie z zastosowaniem reguł: możliwość zastosowanie reguł w zadaniach drukowania, tworzenie powiadomień o zastosowaniu reguły, możliwość wymuszenia druku dwustronnego, możliwość tworzenia druku czarno-białego, możliwość ograniczania drukowania z wiadomości e-mail, możliwość definiowania reguł  na bazie wielkości pliku lub formatu.
Raportowanie: dostęp do raportów dla administratora, autoryzowanych użytkowników, generowanie raportów standardowych oraz dla zarządu, raporty niestandardowe, definiowanie automatycznej dystrybucji raportów w zadanych odstępach czasu, wgląd w pełną historię pracy na liście wydruków z informacją o tym kiedy wydruk był realizowany pierwszy raz, ile stron zostało  zliczone i na jakiej maszynie oraz o ponownych wydrukach tej pracy przez użytkownika, identyfikacja właściciela zadania – użytkownik identyfikowalny na podstawie loginu sieciowego albo z okna dialogowego, standard identyfikacji w systemach SAP lub AS400, zbieranie informacji o wykonywanych pracach w centralnej bazie danych wraz z możliwością automatycznego wysyłania raportów poprzez e-mail bądź zapisywania ich we wskazanym folderze, możliwość zliczania pojedynczych wydruków w rozbiciu na czarno-białe i kolorowe, zliczanie online, zliczanie wydruków na drukarkach lokalnych, urządzeniach mobilnych lub sieciach rozległych.
Wydruk podążający: możliwość odebrania utworzonego zadania na dowolnym podłączonym do systemu kompatybilnym urządzeniu w organizacji, zarządzanie kolejką prac z poziomu wyświetlacza MFP urządzenia, anulowanie prac, ponowny wydruk, tworzenie kolejek udostępnionych, kolejkowanie wydruków jednego użytkownika i zarządzanie z poziomu panelu urządzenia, automatyczne kasowanie z kolejki drukowania dokumentów które nie zostały zwolnione w określonym czasie, przypisanie poszczególnych prac do wskazanych projektów zdefiniowanych w systemie,  możliwość zdefiniowania klientów firmy wykorzystującej SafeQ w postaci wielopoziomowej struktury projektów i zliczaniu na poszczególne projekty i podprojekty wydruków , kopii i skanów.
Drukowanie mobilne: wysyłanie prac poprzez interfejs WWW, wysyłanie prac do wydruku poprze e-mail, wykorzystanie urządzeń mobilnych, korzystanie z kolejek pośrednich i bezpośrednich, wydruk podążający.
Certyfikat ISO 20000 lub równoważny – zarządzanie usługami IT w organizacji w zakresie sprzedaż urządzeń wielofunkcyjnych  i biurowych, projektowanie  sprzedaż i wdrażanie rozwiązań informatycznych do zarządzania procesem druku ,obiegiem dokumentacji., dostarczanie sług serwisowych do urządzeń wielofunkcyjnych , biurowych , drukarek oraz rozwiązań informatycznych.
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	RAZEM:
	
	
	



Cenę należy obliczyć przyjmując następujące założenia:
[bookmark: _GoBack]Prognozowana liczba wydruków/kopii A3 w okresie realizacji umowy: 21 000 wydruków/kopii/3 lata.
Prognozowana liczba wydruków/kopii A4 w okresie realizacji umowy: 420 000 wydruków/kopii/3 lata.
