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KALKULACJA CENOWA – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
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	Dzierżawa 6 urządzeń wielofunkcyjnych o parametrach minimalnych lub równoważnych: Prędkość druku A4 do 25/25 str./min. (mono/kolor). Prędkość druku A3 do 15/15 str./min. (mono/kolor). Prędkość dwustronnego druku A4 do 25/25 str./min. (mono/kolor). Czas oczekiwania na pierwszy wydruk A4: 5.2/6.9 sek. (mono/kolor). Czas nagrzewania ok. 11/11 sek. (mono/kolor). Technologia obrazowania Laserowa. Technologia tonera Toner polimeryzowany.
Rozmiar panelu sterowania /rozdzielczość 10.1” / 1024 x 600. Pamięć systemu: 192 MB. Dysk systemowy 256 GB SSD. Interfejs 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac. Protokoły sieciowe TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour. Automatyczny podajnik dokumentów: do 100 oryginałów; A6-A3; 35-163 g/m²; podajnik dwuprzebiegowy RADF lub jednoprzebiegowy Dualscan ADF. Wykrywanie podwójnego poboru Standard (z podajnikiem jednoprzebiegowym Dualscan ADF). Obsługiwane formaty papieru A6-SRA3; papier do banerów max. 1200 x 297 mm, rozmiary niestandardowe. Obsługiwane gramatury papieru 52-300 g/m². Pojemność wejściowa papieru min. 1,150 arkuszy – max 6,650 arkuszy. Pojemność wejściowa kaset: 1x 500; A6-A3; rozmiary niestandardowe; 52-256 g/m², 1x 500; A5-SRA3; rozmiary niestandardowe; 52-256 g/m². Pojemność wejściowa kaset (opcjonalnie): 1x 500 arkuszy; A5-A3; 52-256 g/m²
2x 500 arkuszy; A5-A3; 52-256 g/m², 1x 2,500 arkuszy; A4; 52-256 g/m², 1x 1,500 + 1x 1,000 arkuszy; A5-A4; 52-256 g/m². Kaseta dużej pojemności (opcjonalnie)
1x 3,000; A4; 52-256 g/m². Podajnik ręczny 150 arkuszy; A6-SRA3; rozmiary niestandardowe, papier do banerów; 60-300 g/m².
Automatyczny druk dwustronny A6-SRA3; 52-256 g/m². Wydajność wyjściowa min. 250 arkuszy do 3,300 arkuszy. Cykl miesięczny druku/kopiowania: 16,000 stron; Żywotność tonera Czarny do 28,000 stron, CMY do 28,000 stron. Żywotność jednostki obrazowania Czarny do 170,000/1,000,000 stron (bęben/stacja dewelopera) CMY do 65,000/1,000,000 stron (bęben/stacja dewelopera). Zużycie energii 220-240 V / 50/60 Hz; mniej niż 1.58 kW. Wymiary (szer. x gł. x wys.) 615 x 688 x 779 mm .Waga ok. 84.0 kg.
SPECYFIKACJA DRUKARKI
Rozdzielczość druku 1,800 (równowartość) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi. Język opisu strony PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS. System operacyjny Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012;Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016;
Windows Server 2019; Windows Server 2022; macOS 10.14 lub nowszy; Unix; Linux; Citrix. Drukowanie mobilne AirPrint (iOS); Mopria (Android); opcjonalnie: WiFi Direct.
SPECYFIKACJA DRUKARKI (OPCJA)
Sterownik CPU AMD GX-424CC 2.4 GHz. Pamięć/Twardy dysk 4,096 MB / 500 GB. Język opisu strony Adobe PostScript 3 (CPSI 3020); PCL 6; PCL 5c
Systemy operacyjne Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64);Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2022;macOS 10.14 lub nowszy.
SPECYFIKACJA SKANERA
Prędkość skanowania do 100/100 obr./min. w trybie jednostronnym (mono/kolor) do 200/200 obr./min. dwustronnie (mono/kolor) Rozdzielczość skanowania do 600 x 600 dpi. Tryby skanowania Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan Formaty plików JPEG; TIFF; PDF; Kompaktowy PDF; Szyfrowany PDF; XPS; Kompaktowy XPS; PPTX; PDF/A 1a i PDF/A 1b. Opcjonalnie: Przeszukiwalny PDF; Przeszukiwalny DOCX/PPTX/XLSX. Miejsca docelowe 2,000 destynacji pojedynczych + 100 grup; obsługa LDAP.
SPECYFIKACJA KOPIARKI
Rozdzielczość kopiowania 600 x 600 dpi. Gradacja 256 gradacji. Kopiowanie wielokrotne 1-9,999. Format oryginału max. A3. Powiększenie 25-400% krok co 0.1%; automatyczne skalowanie
SPECYFIKACJA FAKSU
Standard faksu Super G3. Przesyłanie faksu Analogowe; i-Fax; Kolorowy i-Fax; IP-Fax. Rozdzielczość do 600 x 600 dpi. Kompresja MH; MR; MMR; JBIG Modem Do 33.6 Kbps. Miejsca docelowe 2,000 pojedynczych + 100 grupowych.
SPECYFIKACJA SKRZYNKI UŻYTKOWNIKA
Maksymalna liczba przechowywanych dokumentów
Do 3,000 dokumentów lub 10,000 stron. Rodzaje prywatnych skrzynek użytkownika; Osobiste (chronione hasłem lub uwierzytelniane); Grupowe (uwierzytelniane). Rodzaje systemowych skrzynek
Użytkownika Bezpieczny wydruk; wydruk szyfrowanych plików PDF; odbiór faksów; odpytywanie faksu.
FUNKCJE SYSTEMU
Bezpieczeństwo ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (w trakcie oceny);
Filtrowanie IP i blokowanie portów; Komunikacja sieciowa
SSL3 i TLS1.1/1.2/1.3; Obsługa IPsec; Obsługa IEEE 802.1x; Uwierzytelnianie użytkownika; Dziennik uwierzytelniania; Bezpieczny wydruk; Kerberos; Nadpisywanie dysku; Szyfrowanie danych na dysku (AES 256); Odbiór faksów poufnych; Szyfrowanie danych użytkownika.
Opcjonalnie: Bitdefender® Antivirus, skanowanie danych przychodzących i wychodzączych w czasie rzeczywistym. Zarządzanie użytkownikami Do 1,000 kont użytkownika; obsługa Active Directory (nazwa
użytkownika + hasło + e-mail + folder SMB); Definiowanie funkcji dostępu użytkownika; Uwierzytelnianie za pomocą urządzeń przenośnych (Android).  Autoryzacja za pomocą kart ID (czytnik kart); Uwierzytelnianie za pomocą urządzeń przenośnych (iOS). 
Pełna obsługa techniczna obejmująca serwis urządzeń, dostawę materiałów eksploatacyjnych, przeglądy okresowe i naprawy, system zdalnej obsługi serwisowej.
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	Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego o parametrach minimalnych lub równoważnych: druk czarno-biały i kolorowy. Prędkość druku A4: do 33/33 str./min. (mono/kolor). Prędkość druku A4 w trybie autoduplex:  do 33/33 str./min. (mono/kolor). Technologia obrazowania: laserowa. Prędkość skanowania: do 45/45 obr./min. w trybie jednostronnym (mono/kolor) i do 90/90 obr./min. dwustronnie (mono/kolor). Rozdzielczość skanowania do 600 x 600 dpi. Tryby skanowania Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-Web DAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan. Formaty plików JPEG; TIFF; PDF; Kompaktowy PDF; Szyfrowany PDF; XPS; Kompaktowy XPS; PPTX; PDF/A 1a i PDF/A  1b, PDF; DOCX/PPTX/XLSX. Rozdzielczość kopiowania 600 x 600 dpi. Format oryginału max. A4.  Powiększenie 25-400% krok co 0.1%; automatyczne skalowanie. Rozdzielczość druku 1,800 (równowartość) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi. Język opisu strony PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS. System operacyjny Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; macOS 10.x -13.x; Unix; Linux; Citrix. Czcionki drukarki 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin; Czcionki kodów kreskowych (opcja); Czcionki OCR A i B (opcja); Czcionki Unicode (opcja) Drukowanie mobilne. WiFi Direct;. Maksymalna liczba przechowywanych dokumentów: do 3,000 dokumentów lub 10,000 stron. Rodzaje prywatnych skrzynek użytkownika: publiczne; osobiste (chronione hasłem lub uwierzytelniane); grupowe (uwierzytelniane) Rodzaje systemowych skrzynek Użytkownika: wydruk szyfrowanych plików PDF; odbiór faksów; odpytywanie faksu.
Bezpieczeństwo ISO 15408 HCD-PP Common Criteria; Filtrowanie IP i blokowanie portów; Komunikacja sieciowa SSL3 i TLS1.1/1.2/1.3; Obsługa IPsec; Obsługa IEEE 802.1x; Uwierzytelnianie użytkownika; Dziennik uwierzytelniania; Bezpieczny wydruk; Kerberos; Nadpisywanie dysku; Szyfrowanie danych na dysku (AES 256); Odbiór faksów poufnych; Szyfrowanie danych użytkownika, skanowanie danych przychodzących i wychodzących w czasie rzeczywistym. Zarządzanie użytkownikami do 1,000 kont użytkownika; obsługa Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder SMB); Definiowanie funkcji dostępu użytkownika; Uwierzytelnianie za pomocą urządzeń przenośnych (Android). Autoryzacja za pomocą kart ID (czytnik kart); Uwierzytelnianie za pomocą urządzeń przenośnych (iOS).
Pełna obsługa techniczna obejmująca serwis urządzeń, dostawę materiałów eksploatacyjnych, przeglądy okresowe i naprawy, system zdalnej obsługi serwisowej.
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